
**4.6. SPECIFIKĀCIJA GAISMEKLIM MINI LUMA 67W LED 40**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pieprasītie parametri | | Resultāts 2’695 kWh | |
| Krāsu T | Neitrāli balts 4000K | Gaismekļa tips | Mini Luma |
| Gaismas plūsma | 7’600 lum konstantā plūsma | Drošības klase | Otrā II |
| Gaismas plūsmas nolietojums | Konstanta plūsma | LED skaits | 40 LED |
| Kalpošanas laiks | 60’000 stundas | Sistēmas jauda (minimums) | 66W |
| Gaismas regulēšana | DynaDim | Sistēmas jauda (maksimums) | 70W |
| Gaismas regulēšana (nodimmējums) | 60% | Kalpošanas laikā patērējamā elektroenerģija | 2’744 kWh |
| Minimālais gaismas nodimmējums | 25% | Minimālā gaismas plūsma | 7’600 Lum |
|  | | Lietderības faktors | 0.98 |
| Gaismas regulācija | NONE |
| Vadības bloka kods | I00 |
| Programmas kods | **FAKB9N2IQI39** |