1.pielikums

Pretendenta pieteikuma forma

**PRETENDENTA PIETEIKUMS**

**Augstspiediena cauruļvadu tīrīšanas iekārtas – piekabes iegāde**

**Valkas novada domes,ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai**

**Iepirkuma Id.nr.VND/2013/24M**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums (fiz.pers.- vārds, uzvārds) | Rekvizīti |
|  | Reģ.Nr. (fiz.pers. – personas kods):Adrese:Konta Nr.BankaKods |

1. Kontaktpersona

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Adrese |  |
| Tālrunis/fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

Mēs apņemamies piegādāt **Augstspiediena cauruļvadu tīrīšanas iekārtu – piekabi**

**Valkas novada domes,ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai.**

Pretendenta vadītāja vai vadītāja pilnvarotas personas paraksts:

2.pielikums

**Tehniskā specifikācija**

**Augstspiediena cauruļvadu tīrīšanas iekārta – piekabes iegāde**

**Valkas novada domes,ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai**

**Piegādes adrese: Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads, LV – 4701**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Zīmējums** | **Nosaukums** | **Skaits** | **Apraksts** | **Cena Ls bez PVN par 1 vienību** | **Kopējā cenabez PVN (4\*6)** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
| **1.1.** | **Bez zīmējuma** | **Augstspiediena cauruļvadu tīrīšanas iekārta – piekabe.** | **1.gab.** | **Dzinējs**13,2kw/18zs, 2 cilindru 4 taktu benzīna motors ar gaisa dzesēšanu.**Elektriskā starta sistēma.****Augstspiediena sūknis,**Trīs cilindru plunžera tipa sūknis.**Jauda**, 150-190 bar:30- 40 l/min.**Ūdens tvertne:**400 l PELiela diametra uzpildes lūkaPārplūde iebūvēta uzpildes lūkas vākā**.****Zems tvertnes novietojums- tvertne integrēta šasijkonstrukcijā,** nodrošinot pazeminātu smaguma centru un lielāku stabilitāti.**Augstspiediena šļūtenes kasete,**Izturīga, galvanizēta augstspiediena šļūtenes kasete ar tērauda centru, kas piemērota maks. 80m. 1/2ʺ kanalizācijas tīrīšanas šļūtenei, aprīkota ar bezapkopes gultņiem .Ārējais radiālais stūra savienojums. Manuāla šļūtenes tīrīšana, kasetes fiksators.**Augstspiediena šļūtene,****Elastīga un izturīga, ar** metāla kordu un gumijas pārklājumu, darba spiediens līdz 300 bar**.****Vadības panelis,** Start/stop slēdzis uz motora, avārijas slēdzis pi šļūtenes spolēm.**Šasija,**Viena ass, kravnesība līdz 800kg. Pilnībā galvanizēta, 14ʺ diski, sakabe ar atbalsta kāju.**Aksesuāri,**Bezpakāpju spiediena regulators, virzienu vārstu sistēma , spiediena mērītājs, ūdens filtrs ar automātisko ūdens aizvēršanu pie filtra izņemšanas, mazgājams filtra elements.**Darbarīku kaste,**Integrēta ūdens tvertnē, tilpums 60l, ar vāku.**Metāla komponentu kvalitāte,**Šasija, rāmis karsti galvanizēti, citi metāli un komponenti – galvanizēti elektrolītiski.**Aizsērējumu likvidēšanai un cauruļvadu tīrīšanai sekojošos cauruļvados:****Ø40mm – Ø250mm.****Pašmasa,**Apm. 350kg (bez papildaprīkojuma).**Atbilstība standartiem,**CE- atbilstība un Eiropas Ceļu Sertifikācija.Standarta**Piederumi,**Kanalizācijas uzgaļu komplekts, dažādām vajadzībām.**Sūkņa/motora nodalījuma aizsardzībai,**Ergonomisks aizsegpārsegs.**Ūdens uzpilde,**Šļūtenes kasete piemērota šļūtenei 50m garumā 3/4ʺ uzpildes šļūtenei, bezapkopes gultņi, radiālais rotējošais savienojums. Kasetes fiksators pret šļūtenes iztīšanos.**Tukšgaitas aizsardzība.****Mazgāšanas pistole ar horizontālās strūklas uzgali.** |  |  |

3.pielikums

**PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Augstspiediena cauruļvadu tīrīšanas iekārtas – piekabes**

**iegāde Valkas novada domes ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai**

**Iepirkuma Id.nr.VND/2013/24M**

(*pretendenta nosaukums, rekvizīti*)

|  |  |
| --- | --- |
| **Kopējā piedāvājuma līgumcena bez PVN** |  |
| **PVN 21%** |  |
| **Kopējā piedāvājuma līgumcena ieskaitot PVN** |  |

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, paraksts,