Jautājums: Salīdzinot būvdarbu apjomus lokālajās tāmēs un projekta specifikācijās, konstatējam nesakritības

Projekta lapā IN-1 “Grīdu plāni” ir norādīts grīdas segums GR-1 epoksīdsveķu pārklājums “Flowcrete Peran SL Self-Leveling (dzeltenpelēks 217; S2502-Y)” 1975,7m2.

Projekta lapā IN-2 “Grīdu plāni” ir norādīts grīdas segums GR-1 epoksīdsveķu pārklājums “Flowcrete Peran SL Self-Leveling (dzeltenpelēks 217; S2502-Y)” 1789,7m2.

Atbilde: Būvdarbu apjomu Lokālo tāmi Nr.1-6 papildināt ar zemāk norādītiem punktiem.  
Pielikumā Būvdarbu apjomu saraksts ar papildinātām pozīcijām Lokālajā tāmē Nr. 1-6 ar 130 un 131 pozīciju.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 130. Grīdas apdare ar epoksīdsveķu pārklājumu un maliņu H=100mm "Flowcrete Peran SL Self-Leveling (dzeltenpelēks 217; S2502-Y)" | m2 | 1975,7 |
| 131.  Grīdas apdare ar epoksīdsveķu pārklājumu un maliņu H=100mm "Flowcrete Peran SL Self-Leveling (dzeltenpelēks 217; S2502-Y)" | m2 | 1789,7 |