**Atbilde par Atklāta konkursa prasībām**

(Atklāts konkurss „Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A būvniecība”, iepirkuma ID Nr. VND/2017/4K/ERAF)

**Jautājums:**

Lokālā tāmē Nr.1-26 pozīcijā Nr.26.1. “Betona bruģakmens seguma izbūve brauktuvei un stāvlaukumam ar pamatnes izbūvi, drenējoša smilts 500mm, šķembu maisījums 150mm, sausā betona maisījums 50mm un slīpumu izveidi. Color mix ar gludu virsmu veidojot rakstu, “UNICOLOK 8”, 22(109,50)x222(109,50)x80”, veicamais būvdarbu apjoms 3200m2. Darbu apjomos paredzēts šķembu maisījums 150mm biezumā, savukārt projektā ir minēts, ka:

* Bruģa seguma brauktuve (smagais transports) 2320.0 m²:
	+ 15 cm – Minerālmateriālu maisījums 0/45 N-III klase;
	+ 15 cm – Minerālmateriālu maisījums 0/45 N-III klase;
* Bruģa segums auto stāvlaukums un gājēju zona 880.0 m²:
	+ 13 cm – Minerālmateriālu maisījums 0/45 N-III klase;
	+ 12 cm – Minerālmateriālu maisījums 0/45 N-III klase.

Lūdzam Jūs sniegt skaidrojumu.

**Atbilde:**

Lokālajā tāme 1-26 pozīcijā 26.1. Betona bruģakmens izbūve, paredzēt kā norādīts būvdarbu apjomos.